|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO EVALUADO** | **SI** | **NO** | **N/A** | **Observación** |
| Taludes de tierra o muros sin presencia de fisuras sin potencial derrumbe |  |  |  |  |
| Escalera Industrial o vacíos con baranda |  |  |  |  |
| Barandas instaladas en vacíos o escaleras aseguradas con estabilidad |  |  |  |  |
| Barandas instaladas con rodapiés |  |  |  |  |
| Usan escalera con certificación de fábrica |  |  |  |  |
| En trabajo en altura hay coordinador de trabajo en altura |  |  |  |  |
| En trabajo en altura el personal es certificado |  |  |  |  |
| La cortadora presenta mamparas de 2,5 mt de alto en su entorno |  |  |  |  |
| Estado del sistema de extinción de incendios (ubicación, señalización y accesibilidad) |  |  |  |  |
| Están definidas y señalizadas vías de evacuación |  |  |  |  |
| El personal evita levantamiento mayor de 25 kg |  |  |  |  |
| El personal evita fallas en higiene postural |  |  |  |  |
| Evitan almacenamiento de equipos o materiales que no usan |  |  |  |  |
| Se tiene programa de prevención de caídas para trabajo en altura |  |  |  |  |
| Se diligencian permisos especiales y listas de chequeo para alturas |  |  |  |  |
| **CONDICIONES DE SEGURIDAD A CONTROLAR** | **SI** | **NO** | **N/A** | **Observación** |
| Se mantienen las herramientas en buen estado |  |  |  |  |
| Se seleccionan las herramientas correctamente para el trabajo a realizar? |  |  |  |  |
| Se guardan las herramientas en un lugar seguro? |  |  |  |  |
| Se cumplen normas generales de seguridad para trabajos con equipos en movimiento: Cuerpos libres de anillos, cadenas, relojes, overoles abotonados, mangas ajustadas? |  |  |  |  |
| Los equipos tienen guardas que protegen al trabajador de atrapamiento por partes en movimiento? |  |  |  |  |
| Las labores de mantenimiento como limpieza, lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos apagados? |  |  |  |  |
| Se encuentran señalizados los equipos que revisten peligros especiales tales como alto voltaje? |  |  |  |  |
| **SEGURIDAD EN LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO** | **SI** | **NO** | **N/A** | **Observación** |
| Existe adecuada limpieza del piso y sitios de circulación en caso de derramamientos por peligro de deslizamientos. |  |  |  |  |
| Vías de Circulación Libres y despejadas de material |  |  |  |  |
| Las condiciones de orden y aseo del área son indicadas |  |  |  |  |
| Áreas sin presencia de tablas o material desordenado |  |  |  |  |
| Vías de Circulación sin huecos o vacíos expuestos o con señalización |  |  |  |  |
| Lista de Verificación ejecutada Por: : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma Fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL** | **SI** | **NO** | **N/A** | **Observación** |
| Se provee de adecuados EPP de acuerdo a la exposición de riesgos presentes en el lugar de trabajo |  |  |  |  |
| Se utilizan adecuadamente los EPP |  |  |  |  |
| Se reemplaza oportunamente los EPP deteriorados |  |  |  |  |
| Los EPP se encuentran en adecuado estado |  |  |  |  |
| Todo el personal usa dotación de ropa con logo que identifica |  |  |  |  |
| Todo el personal usa Escafandra, casco, gafas y guantes |  |  |  |  |
| Todo el personal usa botas con punteras y entre suela de seguridad |  |  |  |  |
| El personal que usa cortadora presenta protector auditivo |  |  |  |  |
| El personal que usa cortadora presenta gafas más careta acrílica |  |  |  |  |
| Para trabajos de excavación con posibilidad de entrampamiento se usa arnés y línea de vida |  |  |  |  |
| En trabajos en altura el personal usa arnés, eslinda y punto de anclaje |  |  |  |  |
| **SEGURIDAD EN ELECTRICIDAD** | **SI** | **NO** | **N/A** | **Observación** |
| Existen cables o conexiones adecuadamente aisladas en sitios de trabajo |  |  |  |  |
| Tableros eléctricos sobre lámina metálica con conexión a tierra |  |  |  |  |
| Tableros eléctricos señalizados triangulo amarillo rayo negro |  |  |  |  |
| Tableros eléctricos sin cables expuestos por el piso |  |  |  |  |
| Existen empalmes defectuosos |  |  |  |  |
| Se encuentran señalizadas y aisladas las áreas de alto voltaje |  |  |  |  |
| En trabajos eléctricos el personal tiene certificación CONTE o matricula profesional |  |  |  |  |
| **RIESGOS LABORALES** | **SI** | **NO** | **N/A** | **Observación** |
| Todo el personal cuenta con carnet de la empresa que incluya RH y alergias |  |  |  |  |
| Todo el personal cuenta con carnet o último pago de EPS y ARL |  |  |  |  |
| Informa a los trabajadores sobre los riesgos laborales |  |  |  |  |
| Informa a los trabajadores sobre las medidas de prevención de los riesgos laborales y métodos de trabajo seguro |  |  |  |  |
| **SANEAMIENTO AMBIENTAL** | **SI** | **NO** | **N/A** | **Observación** |
| Clasificación y recolección de basuras |  |  |  |  |
| Uso de recipientes para residuos con tapa y bolsa plástica |  |  |  |  |
| Asignación de sitios para el almacenamiento de residuos |  |  |  |  |
| Áreas de depósito de residuos aisladas demarcadas |  |  |  |  |
| Tanques de agua estancada con tapa |  |  |  |  |
| Lista de Verificación ejecutada Por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |